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1、走航监测概况
	{{detailList1}}车辆（设备）
	走航区域
	时间
	天气
	主导风向

	[mac]
	[area]
	[time]
	1
	1



{{@pho}}
{{@pho1}}

[bookmark: _Toc69081801][bookmark: _Toc69081798]监测指标： VOCs、PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3、积尘负荷
走航轨迹中常规6参数浓度值颜色以污染等级各因子浓度限值界定。
2、 走航数据
2.1 PM2.5走航监测结果
表2-1 走航区域 PM2.5浓度统计表
	{{detailList2}}车辆（设备）
	时间
	 PM2.5峰值浓度
（μg/m3）
	 PM2.5平均浓度
（μg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxPm25]
	[avgPm25]
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2.2 PM10走航监测结果
表2-2 走航区域PM10浓度统计表
	{{detailList3}}车辆（设备）
	时间
	PM10峰值浓度
（μg/m3）
	PM10平均浓度
（μg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxPm10]
	[avgPm10]



{{?picList2}}{{@urlImg1}}{{/picList2}}
{{?picList2}}{{@urlImg2}}{{/picList2}}

2.3 NO2走航监测结果
表2-3 走航区域NO2浓度统计表
	{{detailList4}}车辆（设备）
	时间
	NO2峰值浓度
（μg/m3）
	NO2平均浓度
（μg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxNO2]
	[avgNO2]
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2.4 CO走航监测结果
表2-4 走航区域CO浓度统计表
	{{detailList5}}车辆（设备）
	时间
	CO峰值浓度
（mg/m3）
	CO平均浓度（mg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxCO]
	[avgCO]
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2.5 SO2走航监测结果
表2-5走航区域SO2浓度统计表
	{{detailList6}}车辆（设备）
	时间
	SO2峰值浓度
（μg/m3）
	SO2平均浓度
（μg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxSO2]
	[avgSO2]
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2.6 O3走航监测结果
表2-6 走航区域O3浓度统计表
	{{detailList7}}车辆（设备）
	时间
	O3峰值浓度
（μg/m3）
	O3平均浓度
（μg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxO3]
	[avgO3]
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2.7 VOCs走航监测结果 
表2-7 走航区域VOCs浓度统计表
	{{detailList8}}车辆（设备）
	时间
	VOCs峰值浓度（mg/m3）
	VOCs平均浓度（mg/m3）

	[mac]
	[time]
	[maxVOC]
	[avgVOC]
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2.8 道路积尘负荷走航监测结果
表2-8 走航区域积尘负荷统计表
	{{detailList1}}车辆（设备）
	时间
	超标、高值路段

	[mac]
	[time]
	1
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3、小结
{{mac}}白天对市重点区域（宝龙广场、盐城电厂为主）进行走航监测：常规7参数走航过程中PM2.5均值浓度为{{pm25}}ug/m3；PM10均值浓度为{{pm10}}ug/m3；NO2均值浓度为{{no2}}ug/m3；CO均值浓度为{{co}}mg/m3；SO2均值浓度为{{so2}}ug/m3；O3均值浓度为{{o3}}ug/m3，VOCs均值浓度{{VOCs}}mg/m3。
{{mac2}}下午及晚间对市重点区域（高值站点为主）进行走航监测：常规7参数走航过程中PM2.5均值浓度为{{2pm25}}ug/m3；PM10均值浓度为{{2pm10}}ug/m3；NO2均值浓度为{{2no2}}ug/m3；CO均值浓度为{{2co}}mg/m3；SO2均值浓度为{{2so2}}ug/m3；O3均值浓度为{{2o3}}ug/m3，VOCs均值浓度{{2VOCs}}mg/m3。
[bookmark: _GoBack]
颗粒物无较大波动，一致性较强，高值区域为串场中路（大庆中路-青年路），对周边溯源发现中国铁建工地正在破碎路面，无降尘措施，扬尘明显。世纪大道、青年路、西环路等受车辆影响NO2浓度较高，VOCs峰值均为瞬值，其中华夏路（开元路-东进路）浓度相对偏高（0.5mg/m3），污染分布以餐饮为主。
4-5日连续降雨，路面洗刷效果较好，积尘负荷浓度整体较低，其中偏高的路段分别：北环路与东仓路交汇处（受车辆带泥上路影响）、世纪大道（解放南路-人民中路），请责任部门强化源头管控，加强道路保洁，压降道路扬尘。

{{?picList}}{{@urlImg}}{{/picList}}
{{?picList}}{{@urlImg1}}{{/picList}}

3

image1.png




