道路积尘负荷走航监测报告
七星瓢虫环境科技（苏州）有限公司
{{time}}
1、 
2、 相关定义说明
积尘负荷：积尘负荷（用字母P代表）是指单位面积的路面上通过200 目( 75 μm) 标准筛的积尘质量，单位为g/m²，是影响道路扬尘PM10和PM2.5排放系数的重要参数。
说明：本报告中，图例中绿色为P＜0.3g/m²，认为属于达标道路；黄色为0.3 g/m²≤P＜0.5g/m²，认为属于达标道路，但有继续下降的潜力；橙色为0.5 g/m²≤P＜1.0 g/m²，认为属于达标道路，但有较大下降潜力；红色为P≥1.0g/m²，认为属于超标道路，有明显下降空间，建议采取针对性管控措施。
3、 监测结果分析
1、走航时段气象条件
	日期
	走航范围
	天气
	主导风向

	 {{time}}
	
	
	


2、走航监测结果
2.1、尘负荷走航线路图（{{time}}）
 
   								

 
图1 尘负荷走航情况
2.2、建议
11月7日19时-22时，对玉山路以南区域进行尘负荷走航监测，本次走航监测中发现2条超标路段，分别为：{{data}}，超标及高值路段、整体道路平均积尘负荷详见附件1、2。建议加强对附件1列表中的超标及高值路段进行增加清扫、湿扫、洒水频次。
造成高积尘路段原因：
高值路段周边存在多处拆迁及施工工地（大众4s点拆迁、日本电波拆迁、公交三厂小学、灵岩街管网、苏地2018-WG-49地块、苏地2018-WG-27地块等），运输车辆出入时清洗不彻底，带泥上路，需严格要求施工方落实6个百分百要求。

附件1 超标及高值路段平均积尘统计表（{{time}}）
	{{detailList}}序号
	道路
	平均尘负荷（克/平方米）

	[table1]
	[table2]
	[table3]
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	序号
	道路
	平均尘负荷（克/平方米）

	
	
	{{time1}}
	{{time2}}
	改善幅度{{detailList2}}

	[time4]
	[time5]
	[time6]
	[time7]
	[time8]



2.4、超标道路现场情况：
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